**NTC5181**

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA INDUSTRIA DEL CAFÉ.

**NTC2442**

CAFE TOSTADO EN GRANO Y/O MOLIDO. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE TOSTIÓN.

**NTC3534**

CAFE TOSTADO, EN GRANO O MOLIDO.

**ALGUNAS CONSIDERACIONES**

**NTC5181**

**BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA INDUSTRIA DEL CAFÉ.**

En general, el documento describe las buenas prácticas de manufactura para trilladoras, tostadora, fábricas de extracto de café y café soluble, el transporte, distribución y comercialización de café pergamino, verde o procesado; considera el manejo especial de cafés diferenciados (como cafés orgánicos, especiales y descafeinados, entre otros), sus productos y las buenas prácticas para la adecuada preparación y conservación de la bebida de café,